|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B111320.101.f02** |  | **ONDERSABELINGSMORTEL, CEMENTGEBONDEN** |
|  |  | versie: 101 datum: 01-07-2019 |
|  | 1 | Fabrikant: Cantillana B.V. |
|  | 2 | Type: ondersabelingsmortel, krimparm. |
|  | 34 | #\Sterkteklasse: K 50.\Sterkteklasse.....# |
|  | 5 | \Bindmiddel: samengesteld Portlandcement. # |
|  | 6 | \Pigment.....# |
|  | 7 | \Toeslagmateriaal: afgezeefd hersamengesteld rivierzand.# |
|  | 8 | \Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, stabiliteit te verbeteren en de krimp van het beton te reduceren.# |
|  | 9 | \..... # |
|  |  | \Toebehoren: |
| 1011 | #\- hechtmiddel.....# |
|  | \..... |